**2019 年德国Bauma展上首次亮相：**

**福格勒展出最新旗舰机**

**新款摊铺机超级 3000-3（i）拥有惊人的 18 米最大摊铺宽度，能够摊铺四车道高速公路的磨耗层，而且没有接缝。作为高端系列产品的代表，这款大型摊铺机结合了最新一代“-3”机型的所有特性。其中两大绝对亮点是其创新的材料运输系统和全新的夯锤行程液压调节。**

福格勒将展出新研发的一款新型旗舰机超级 3000-3（i）。这款先进的机器不仅经济高效，而且使用方便。它是福格勒最大的摊铺机，被划分在全新的高端系列产品中，适用于中型建设施工项目、高速公路的修复以及机场跑道、大型广场和交通区域的铺设。高端系列产品均配备了 ErgoPlus 3 人机交互智能增强型操控系统。该系统易于学习和掌握，为用户提供大量先进实用的功能，比如显示屏、自动化功能和加强型便利性。和高端系列产品中的所有“-3”机型一样，超级 3000-3（i）也装备了福格勒 EcoPlus 节能减排套包，还可以选配喂料助手信息交流系统。

**装配创新的材料运输系统，确保最高产能**

超级 3000-3（i）的最大摊铺能力可达每小时 1,800 吨。凭借 354 千瓦的大输出功率，柴油发动机为这款摊铺机提供足够的动力，即使在大面积摊铺工况下，也毫不费力。摊铺质量是另一个关键因素：除了其它方面外，它取决于正确的搅龙高度设置。这需要始终按照层厚进行调节。福格勒全面升级了新型超级 3000-3（i）摊铺机的材料运输系统，以便确保变厚度摊铺时，熨平板前面具有理想的料位：现在只需按下按钮，包括刮板输料器和搅龙在内的底盘后部的高度，便可以实现无级调节。因此，材料可以始终从上面传送至搅龙。这确保了摊铺厚基层时，最佳的材料流动和理想的混合料分布。超级 3000-3（i）是一款灵活多用的摊铺机，性价比非常高。

**最大摊铺宽度达 18 米的新款熨平板**

福格勒的新款旗舰机配有全新的熨平板，这大大拓宽了机器的应用范围：超级 3000-3（i）既可以与 AB 600 液压伸缩式熨平板配套使用，又可以与新款 SB 300 和 SB 350 机械加长式熨平板配套使用。机械式熨平板确保最大的表面精确度，并且无纵向接缝，即使在大摊铺宽度时，也完全不成问题。SB 350 通常用于摊铺厚达 5 公分的沥青磨耗层，最大摊铺宽度可到 18米。凭借熨平板加长块上的全新伸缩定位系统，使得组装时间大大缩短。此外，新开发的液压加长段，使机器在摊铺时的功能性更强：现在只需按下按钮，熨平板摊铺宽度就可以单侧 1.25 m 进行液压伸缩——总计调整范围 2.5 米。

**全球首发：夯锤行程液压调节**

夯锤行程的正确设定，对压实效果有着重要影响，尤其是当使用相同的熨平板进行不同层厚的摊铺时。所以福格勒的工程师们开发了夯锤行程液压调节系统，这在获得优异摊铺效果方面是一个重要的突破。采用这个系统，机手可以在 ErgoPlus 3 机手控制面板上或者熨平板边控面板上，设置最佳夯锤行程 4 或 8 mm，按下按钮，轻松匹配当前的摊铺工况。

**一款名副其实的全能机**

拥有如此多的实用性功能，超级 3000-3（i）摊铺机的应用范围变得更加广泛。得益于创新的材料运输系统，液压调节的夯锤行程以及用于新型机械式熨平板上更宽的液压式加长块，用户可以使用超级 3000-3（i）轻松自如的应对当前的各种摊铺工况——没有任何机械改型工作。设定值可以另外保存，然后使用自动化智能转场模式功能随时进行恢复。这不仅提升了施工效率，而且提高了摊铺质量。

\*\* 新闻稿结束 \*\*

字数（含空格）：4,522

路德维希港／2019年4月

|  |  |
| --- | --- |
| 了解更多信息， 联系方式如下：  JOSEPH VÖGELE AG  Roland Schug, Anja Sehr  Joseph-Vögele-Str. 1  67075 Ludwigshafen  Germany  电话: +49 621 / 81 05 392  传真: +49 621 / 81 05 469  邮箱: presse@voegele.info  www.voegele.info | 请将样本发至:  PREWE  Michael Endulat  Goldberger Str. 12  27580 Bremerhaven  Germany  电话: +49 471 / 48 17 444  邮箱: michael.endulat@prewe.com |

**图片：**



实力证明一切：新款摊铺机超级 3000-3i，在慕尼黑郊区的A96高速公路上，出色地完成了它的首个施工项目，彰显实力。



与SB 350 机械加长式熨平板配套使用，超级 3000-3i 实现了慕尼黑附近的 A96 高速公路双侧的无接缝摊铺。



福格勒的新型摊铺机超级 3000-3（i），与 SB 350 机械加长式熨平板配套使用，能够实现惊人的 18 米最大摊铺宽度。



创新的材料运输系统，使得底盘后部的高度、刮板和搅龙均可以实现调节，确保不同层厚摊铺时，熨平板前面理想的料位。



按下按键，夯锤行程液压调节：新型 SB 300 和 SB 350 机械式熨平板上的夯锤行程，不需要任何机械改型工作，便可以实现液压调节。