Hamm │HC 250 C VC: Новый грунтовый каток 25 т для дробления и уплотнения для рынков Tier 3

Потенциальная экономия времени и затрат, а также снижение выбросов CO₂ до 50 %

Новый валец VC (Vibration Crusher) может выполнять дробление и уплотнение скальных и горных пород за один проход. Такая технология даёт значительные преимущества строительным компаниям. Грунтовые катки VC позволяют оптимизировать рабочие процессы на стройплощадке за счёт сокращения времени на подготовку материала и снижения транспортных расходов. Что в свою очередь даёт экономию времени и затрат, а также снижение выбросов CO₂ до 50 % в зависимости от конкретного применения.

Каток HC 250 C VC способен дробить и уплотнять смешанные грунты, горные породы, например базальт и гранит, за один проход. Новые грунтовые катки, оснащённые двигателями Deutz мощностью 150 кВт и усиленными компонентами, имеют хорошие предпосылки для работы в особо тяжёлых условиях. Отдельно стоящая буква «C» в типовом обозначении означает усиленный привод вальца, позволяющий катку преодолевать подъёмы до 60 %. Машины серийно оснащаются шинами для скальных грунтов, кабиной и системой управления Easy Drive. Опционально можно выбрать сиденье с пневмоподвеской.

**Новая система резцедержателей**   
Предназначена для крепления стандартных резцов для обработки слабых пород и износостойких резцов в исполнении Heavy-Duty с твердосплавными наконечниками и наплавками для обработки высокоабразивных материалов и твёрдых горных пород. Расположение новых резцедержателей облегчает снятие и установку резцов без специального инструмента и уменьшает объём работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту Новой системой резцедержателей можно оснастить и уже имеющиеся машины путём смены вальца. Уже имеющиеся машины, например H 25i VC или 3625 VC, также можно оснастить новой системой резцедержателей путём смены вальца.

**Множество областей применения**  
Грунтовые катки VC можно также использовать для дробления и уплотнения геологических материалов, для уплотнения пластов на мусорных полигонах, для прокладки трасс в туннелестроении и на открытых разработках или для предварительного дробления и рыхления горных пород, за счёт чего значительно облегчаются последующие процессы, например послойное фрезерование породы.

Фотографии:



HAMM\_HC 250 C VC \_01

Новый грунтовый каток с вальцом VC (Vibration Crusher): Для дробления и уплотнения горных пород компания Hamm предлагает новую модель HC 250 C VC, теперь и для рынков Tier 3.



HAMM\_HC 250 C VC \_02

Грунтовые катки VC Hamm могут работать как со стандартными резцами, так и с резцами в исполнении Heavy-Duty. Благодаря новой простой конструкции резцедержателей резцы заменяются без специальных приспособлений.

*Указание: Эти фотографии только для предварительного ознакомления. Для печати используйте фотографии с разрешением 300 dpi, которые можно скачать по прикрепленной ссылке.*

|  |  |
| --- | --- |
| **За подробной информацией**  **обращайтесь в компанию:**  WIRTGEN GROUP  Public Relations  Reinhard-Wirtgen-Straße 2  53578 Windhagen  Германия  Телефон: +49 (0) 2645 131 – 1966  Факс: +49 (0) 2645 131 – 499  E-mail: PR@wirtgen-group.com  www.wirtgen-group.com |  |