**维特根携众多产品现身2024上海 Bauma 展 — 更智能、更安全、可持续发展**

**可持续基础设施扩建的定制型解决方案**

**2024 年 11 月 26 日至 29 日，维特根将在上海举办的Bauma China国际工程机械展上，推出在筑养路领域高效、环保的新型施工解决方案。我们将聚焦多项创新，这些创新能够在降低资源利用率的同时获得更好的施工效果。在上海新国际博览中心的 E1 馆 1.510展位上，一大亮点便是一款全新的面向未来的大型铣刨机概念机，其搭载的 “Mill Assist” 智能铣刨系统在中国的首次亮相。**

**全面、广泛的冷铣刨机产品范围** 维特根为各种规模的建筑工地及所有铣刨施工应用提供理想的冷铣刨机。W 50 HRi 和 W 100 HRi 是两款后出料铣刨机，它们的标准工作宽度分别为 500 mm 和 1000 mm，是其产品系列中的小型冷铣刨机。这两款铣刨机均采用了先进的切削技术，并且已成功地获得了市场的广泛认可。W 155 CFi 则是一款前出料式中型铣刨机，它将紧凑的外形尺寸与高铣刨产能集于一身。公司届时还将展出一款用途广泛的多功能机型，即两米档大型铣刨机 W 205i，这款机器几乎适用于所有典型的铣刨施工项目，并配有直观的操控系统，确保了可靠的铣刨过程。全新的面向未来的大型铣刨机概念机的推出也标志着 Mill Assist 智能铣刨系统在中国市场的首次亮相，它能够提高铣刨过程的可持续性和效率。

**通过冷再生实现经济高效且环保的修复**

在 Bauma 展上，维特根会展出一款强有力的冷再生机 W 380 CR。它的拌合能力高达每小时 800 吨，是冷再生产品系列中的核心机型。当用于就地冷再生施工时，该机器先铣刨沥青路面，对其进行粒化，再加入粘结剂，一次性地生产出新的沥青混合料。之后，由紧随其后的沥青摊铺机就地摊铺新的建筑材料。这省去了大量的运输来回，不仅减少了碳排放，而且对降低项目成本产生了积极影响。机器可以装备用于水、乳化沥青或泡沫沥青的喷洒系统。Vario 喷洒杆可通过改变喷嘴的截面面积，灵活调整喷洒压力。

**用途广泛的侧铺式滑模摊铺机** SP 15i 滑模摊铺机外形紧凑，最大摊铺高度达 1.3 米，可以高效摊铺各种形状和尺寸的混凝土结构物，也可以轻松摊铺宽度达 2.2 米的混凝土路面。灵活的模具及履带布置型式，是它在建筑工地施工的一个巨大优势，因为这确保了更高的机动性和灵活性以及更小的转弯半径。位于机器前方的平行四边形机构摆臂履带与液压横向伸缩的后履带，使 SP 15i 的灵活性更高，实现零间隙摊铺。该机可以通过基准线扫描或带有虚拟基准线的 3D 控制系统进行准确摊铺。高效的柴油发动机控制系统的 Eco 节能模式，会根据摊铺机的性能需求，自动调整发动机转速，从而降低油耗并大幅地减少废气排放。

图片:

   
CN\_pic\_js sz\_fuyun\_W50HRi\_230302\_7069 维特根高性能半米档冷铣刨机W 50 HRi, 工作宽度 0.5米，符合现代化操控理念，施工效率高。

  
W\_pic\_W380CR\_00119\_HI 维特根W 380 CR 冷再生机，工作宽度为3.8 米，适用于大宽度路面的全面修复作业。

  
W\_pic\_SP15i\_00128\_HI 使用维特根 SP 15i 侧铺式滑模摊铺机，高效地摊铺各种形状和尺寸的整体结构物以及狭窄道路。

*注：此处显示的照片仅为预览。如果您希望在其他媒体上发布，请从维特根集团网站下载更高分辨率（300 dpi）的版本。*

如需查询更多资料，请联络我们：

WIRTGEN GROUP

Public Relations

Reinhard-Wirtgen-Strasse 2

53578 Windhagen

Germany

Phone: +49 (0)2645 131 1966

Fax: +49 (0)2645 131 499

Email: PR@wirtgen-group.comPR@wirtgen-group.com

www.wirtgen-group.com